Додаток 2

до Правил пожежної безпеки в лісах України (підпункт 1 пункту 5 розділу IV)

## **Мінімальні норми забезпечення протипожежним обладнанням та засобами**

## **гасіння лісових пожеж структурних підрозділів постійних лісокористувачів**

| № п/п | Обладнання,інвентар | Пункти зосередження пожежного інвентарю | ЛПС-1 | ЛПС-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пожежна машина, шт. | - | 1 | 2 |
| 2 | Лісопожежний модуль, шт. | - | 1 | 1 |
| 3 | Причіпна цистерна або ємність не менше 0,7 м3, шт. | 1 | - | - |
| 4 | Трактор, шт. | 1 | 1 |  |
| 5 | Плуг, ґрунтообробне обладнання, шт. | 1 | 1 |  |
| 6 | Мотопомпи, шт. | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Бензопила, шт. | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Запалювальний апарат, шт. | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Ранцеві оприскувачі, шт. | 5 | 10 | 20 |
| 10 | Всмоктувальні рукави довжиною 4 м, шт. | 1 | 2 | 4 |
| 11 | Рукави напірні, погонних метрів | 100 | 200 | 400 |
| 12 | Сітка до всмоктувальних рукавів, шт. | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Лафетні стволи, шт. | - | 1 | 2 |
| 14 | Стволи ручні, шт. | 2 | 2 | 4 |
| 15 | Ключі до гайок всмоктувальних рукавів, шт. | 1 | 2 | 2 |
| 16 | Розгалуження трьохходові, шт. | - | 1 | 2 |
| 17 | Головки з’єднувальні перехідні 50х70 міліметрів, шт. | - | 1 | 2 |
| 18 | Затискачі рукавів, шт. | 2 | 2 | 4 |
| 19 | Затримки рукавні, шт. |  | 2 | 4 |
| 20 | Лопати, шт. | 10 | 20 | 40 |
| 21 | Сокири, шт. | 3 | 5 | 8 |
| 22 | Граблі, шт. | 5 | 10 | 20 |
| 23 | Пожежний спецодяг, шт. | Не менше кількості членів команди  |
| 24 | Аптечки першої медичної допомоги, шт. | 2 | 5 | 5 |

Примітка: У залежності від місцевих умов перераховане обладнання може бути замінене або доповнене.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |